**POSTUP NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, které přišly nebo mohly přijít do kontaktu s „Coronavirem“:**

*V souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 způsobujícím nemoc COVID-19 vydávají SZÚ, NRC a následně MŽP* ***stanoviska*** *pro nakládání s odpadem potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2,* ***která se neustále mění******a odporují si****.*

*Pro nakládání s těmito odpady v rámci FCC ČR tudíž* ***doporučujeme*** *následující:*

**Pokud kterýkoliv z níže uvedených původců považuje za únosné shromažďovat respirátory, použité roušky a OOPP v komunálním odpadu bez dalších opatření, je to na jeho odpovědnost.**

1. **Průmyslové provozy, obchodní provozy, KOH**

Katalogové číslo: **20 03 01**

Název odpadu: Směsný komunální odpad

Kategorie: Ostatní odpad - **s ohledem na probíhající epidemii je nezávadnost zpochybnitelná!**

Původ odpadu: **Průmyslové provozy, obchodní provozy, KOH:**

Použité osobní ochranné jednorázové pracovní pomůcky (OOP), respirátory, roušky používané zaměstnanci.

Způsob nakládání: Dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP při nakládání s tímto odpadem, viz. bod 3 tohoto postupu.

**OZ komunikuje se zákazníkem a na jeho odpovědnost zařazení odpadu. Způsob jeho následného odstranění (skládka, spalovna) je určen zákazníkem** (tendence je volit tento kód s ohledem na lepší cenu za odstranění).

Katalogové číslo: **15 02 02 \***

Název odpadu: Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Kategorie: Nebezpečný odpad snebezpečnou vlastností **H9 infekčnost**

Původ odpadu: **Průmyslové provozy, obchodní provozy:**

Použité osobní ochranné jednorázové pracovní pomůcky (OOP) např. respirátory, roušky, masky, pracovní oděv, rukavice apod. vznikající u našich obchodních a výrobních zákazníků při jejich činnosti a z důvodu zajištění prevence před nákazou

Způsob nakládání: Dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP při nakládání s infekčním odpadem.

Původce: Odpad bezpečně ukládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, nejlépe spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí.

FCC ČR: **Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech naši pracovníci nepřevezmou.**

Z hlediska prevence nákazy se pro tento infekční odpad **doporučuje** zvolit termické **odstranění** ve spalovně nebezpečného odpadu. Dle posledního stanoviska NRC a SZÚ však ukládka na skládce není zakázána.

**OZ komunikuje se zákazníkem a na jeho odpovědnost zařazení odpadu a způsob jeho následného odstranění** (zařazení odpadu pod tento kód 15 02 02**\*** je zvoleno, pokud to požaduje koncovka)

* 1. Přebírání odpadů do **mobilních zařízení** ke sběru a výkupu

Zde bude provedena kontrola, zda je kód 150202**\***schválen v provozním řádu. Skutečnost oprávněné obavy z existence  N vlastnosti H9 řešit důsledným vyžadováním používání OOPP našich pracovníků.

* 1. Přebírání odpadů do **stacionárních zařízení** ke sběru a výkupu - **KOH**

Zde bude provedena kontrola, zda je kód 150202**\***schválen v provozním řádu. Skutečnost oprávněné obavy z existence  N vlastnosti H9 řešit důsledným vyžadováním používání OOPP našich pracovníků a zápisem do provozního deníku. Vést mimořádnou evidenci.

*Vzor označení, viz příloha e-mailu:*

* *označení shromažďovací nádoby (štítek)*
* *ILNO pro kat.č. 15 02 02* **\*** *(infekční NO) bez podpisu*
* *ILNO s podpisem zpracovatele L.Rybáře*

1. **Zdravotnická zařízení**

Katalogové číslo: **18 01 03\***

Název odpadu: Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Kategorie: Nebezpečný odpad snebezpečnou vlastnosti **H9 infekčnost**

Původ odpadu: **Zdravotnická zařízení:**

* + 1. Použité chirurgické materiály, nemocniční podložky, pleny, obvazový materiál, použité jednorázové pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfuzní krve, nepoužitelné transfuzní přípravky, kontaminované osobní pomůcky personálu, polyetylenové obaly od infuzních roztoků, odpady z laboratoří, odpady z dialyzačních zařízení, sádry, dále i veškeré odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly…
    2. Použité OOPP, respirátory a roušky

Způsob nakládání: Dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP při nakládání s infekčním odpadem.

**U většiny zdravotnických zařízení, se odpady 2.1.1. a 2.1.2. shromažďují společně pod katalogovým číslem 18 01 03\*. Není to v rozporu s Metodickým pokynem pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a aktuálním stanoviskem NRC.**

Původce: Odpad bezpečně ukládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, nejlépe spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí.

FCC ČR: **Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech naši pracovníci nepřevezmou.**

* 1. Přebírání odpadů do **mobilních zařízení** ke sběru a výkupu

Zde bude nutné zkontrolovat povolené druhy odpadů, případně doplnit tento odpad do provozních řádů, pokud KÚ schválí.

**Způsob zařazení a nakládání s odpadem 18 01 03\* se nemění (zdroj SZÚ).**

*Vzor označení, viz příloha e-mailu:*

* *označení shromažďovací nádoby (štítek)*
* *ILNO pro kat.č. 18 01 03* **\*** *(infekční NO)bez podpisu*
* *ILNO s podpisem zpracovatele L.Rybáře*

1. **Domácnosti – „zdraví“ lidé**

Katalogové číslo: **20 03 01**

Název odpadu: Směsný komunální odpad

Kategorie: Ostatní

Původ odpadu: **V domácnosti**

Způsob nakládání: Použité jednorázové ochranné roušky by měly být vloženy do pevného plastového pytle a pevně zavázány. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého plastového pytle a opět zavázán.

Odpad lze odložit pouze do nádoby na **200301 - Směsný komunální odpad**.

Ostatní využitelné složky komunálních odpadů (papír, plast, sklo, nápojové krabice tetrapak, bioodpad, Al plechovky) ukládat utříděně do příslušných kontejnerů na sběrných místech v obci/městě – tak jako dosud.

Jedná se o odpad příslušné obce, která je z hlediska zákona původcem a měla by stanovit systém nakládání s výše uvedenými odpady v obecně závazné vyhlášce.

**Způsob zařazení a nakládání s tímto odpadem se nemění (zdroj SZÚ).**

1. **Domácnosti – osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoby v domácí karanténě**

Katalogové číslo: **20 03 01**

Název odpadu: Směsný komunální odpad

Kategorie: Ostatní odpad, O/N

Původ odpadu: **V kontaminované domácnosti**

Způsob nakládání: Fyzické osoby dle stanoviska SZÚ, NRC:

Ostatní využitelné složky komunálních odpadů (papír, plast, sklo, nápojové krabice tetrapak, bioodpad, Al plechovky) - **NETŘÍDIT**.

* veškerý **netříděný** odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
* v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
* zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození
* nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
* zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.

FCC ČR: **Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech naši pracovníci nepřevezmou.**

Jedná se o odpad příslušné obce, která je z hlediska zákona původcem a měla by stanovit systém nakládání s výše uvedenými odpady v obecně závazné vyhlášce.

1. **Obce/města – záměr separátně sbírat odpad respirátorů, roušek, rukavic z kontaminovaných domácností**

Katalogové číslo: **15 02 02 \*** v případě odděleného shromažďování

Název odpadu: Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Kategorie: Nebezpečný odpad snebezpečnou vlastnosti **H9 infekčnost**

Původ odpadu: **V kontaminované domácnosti** – s výskytem osob v povinné nařízené karanténě nebo potvrzenou nákazou COVID-19

**Záměr** některých obcí/měst:

**Rozmístit u stávajících sběrných míst v obci nebo na nových místech kontejnery s horním otvorem, s umístěným pytlem uvnitř ke vhozu odděleně shromážděných použitých respirátorů, roušek a rukavic**

**Z pohledu zákona:**

* Občané z kontaminované domácnosti podléhají zákazu volného pohybu a o odnosy svých odpadů mají požádat rodinu, sousedy … – porušení vládního nařízení.
* Separováním respirátorů, roušek a rukavic v domácnosti vzniká shromažďovací místo v koncentrované podobě často přímo v bytě (panelák, bytovka apod.)
* Odnos z domácnosti musí být nejpozději do 24 hod., tj. zvýšená frekvence pohybu občanů okolo kontejnerů s odpady
* Velikost otvoru v kontejneru nemusí odpovídat přinesenému pytli s kontaminovaným odpadem – hrozí jeho protržení při snaze ho otvorem protlačit.
* Neexistuje kontrola ošetření povrchu pytle desinfekčním prostředkem, hrozí kontaminace venkovní plochy kontejneru a šíření nákazy – porušení vládního nařízení.
* Kontejner nutno označit štítkem s uvedením kat.č. **15 02 02 \*** a grafickým symbolem nebezpečnosti, viz vzor označení (v případě, že respirátory, roušky, rukavice nejsou shromažďovány ve směsném komunálním odpadu, nelze použít zařazení pod 20 03 01).
* Kontejner nutno označit ILNO, viz vzor označení
* Povinnost obce/města vést evidenci, podávat roční hlášení do ISPOP
* Nebezpečný odpad v kontejneru je nezbytné zabezpečit proti znehodnocení, odcizení nebo **úniku**
* Kontejnery s nebezpečným odpadem je možno umístit pouze na místě, které je v souladu s požadavky stavebního zákona, tj. obec/město, které nemá legální Sběrový dvůr, praktikuje mobilní svozy nebezpečných odpadů 2x ročně v souladu se zákonem o odpadech
* Výše popsaný záměr musí schválit místně příslušná hygienická stanice.
* Vzhledem k tomu, že se jedná o přepravu nebezpečného odpadu, musí **odesílatel**, tj. v tomto případě obec/město před zahájením přepravy ohlásit každou přepravu do ISPOP v rozsahu ohlašovacího listu OLPNO ! Zodpovídá za odpad až do doby předání příjemci, tj. koncovce (spalovna).
* Taktéž příjemce, tj. koncovka (spalovna) musí splnit povinnosti příjemce odpadu podle §40 zákona o odpadech a OLPNO odsouhlasit.

**Závěr:**

Původce: Porušuje zákon

FCC ČR: Může za použití všech OOPP převést odpad do koncovky (spalovna) určené a smluvně ošetřené původcem, tj. v tomto případě obec/město.

Nebude přebírat odpad a smlouva bude na přepravu.

*Vzor označení, viz příloha e-mailu:*

* *označení shromažďovací nádoby (štítek)*
* *ILNO pro kat.č. 15 02 02* **\*** *(infekční NO) bez podpisu*
* *ILNO s podpisem zpracovatele L.Rybáře*

Aktualizace č.2 „Postupu“ ze dne 25.03.2020